VSTUPNÍ A VNITŘNÍ DVEŘE - INTERNÁT

(BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ)

provedení dle Vyhl. 398/2009 Sb

o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

pozn.

Cena konečná, včetně montáže a dopravy, zednických prací

Rozměry je nutné přeměřit na stavbě a upřesnit před zadáním do výroby

1

1 ks dvoukřídlé dveře v prosklené stěně - exteriérové

bílý plast

do otvoru 3200/2900 mm

otevíravé ven

hlavní křídlo levé

průchozí rozměry křídel 900/2100 mm

boční a horní prosklení pevné, členění dle nákresu

vodorovné madlo ve v. 850 mm na hlavním křídle

do v. 400 mm pevná výplň

sklo čiré k=1,1

samozavírač s aretací

zámek: elektrozámek

2

1 ks dvoukřídlé dveře v prosklené stěně - interiérové

bílý plast

do otvoru 3580/3030 mm

otevíravé ven

hlavní křídlo levé, členění dle nákresu

průchozí rozměry křídel 900/2100 mm

boční a horní prosklení pevné

vodorovné madlo ve v. 850 mm na hlavním křídle

do 400 mm pevná výplň

sklo čiré k=1,1

samozavírač s aretací

zámek: válečkový

3

1 ks dvoukřídlé dveře - exteriérové

bílý plast

do otvoru 1750/2250 mm

otevíravé dovnitř budovy internátu

hlavní křídlo pravé

průchozí šířka hlavního křídla 900 mm

vodorovné madlo ve v. 850 mm na hlavním křídle

do v. 400 mm pevná výplň

sklo čiré k=1,1

samozavírač s aretací

zámek: válečkový