2 ks

HYDRAULICKÁ VERTIKÁLNÍ ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ OSOBU

S NEUZAVŘENOU JÍZDNÍ DRÁHOU

montáž mezi betonové stěny,

dno jámy - betonová deska

vertikální převýšení:

1 050 mm

výška ohrazení:

1 100 mm

prostor :

900/1400/280 mm

zábradlí a doplňky:

nerez matné provedení

bezklíčkové ovládání

horní a dolní branka - skrytý samozavírač

povrchová úprava plošiny:

žárový pozink / vypalovaný komaxit

podlahová krytina:

Altro RAL

Prostor pro umístění hydraulického agregátu

K místu instalace plošin připraveny chráničky

hlavní přívod dno jámy – průměr 40 mm

ovládání plošin horní a spodní – chráničky průměr 28 mm