*Příloha č. 3*

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Název zakázky: Zakázková výroba nábytku a vybavení DM, Komenského 2235, Tábor

Při zpracování nabídky vycházejte z připojených vizualizací a půdorysných plánů, kde jsou uvedeny i základní (orientační) rozměry. Vzhledem k povaze zakázkové výroby na míru je ovšem nezbytné, abyste si jako zpracovatelé nabídky řádně zaměřili konkrétní prostory a důsledně dodrželi konstrukční řešení, použité materiály, kování a barevnost prototypového nábytku a vybavení podle vzorového pokoje. Pro splnění tohoto požadavku bude vzorový pokoj pro zpracovatele zpřístupněn dne 3. a 4. 10 od 10,00 do 14,00 hodin.
POZOR: pokoje 1 a 8 jsou vůči sobě zrcadlově otočené, stejně tak pokoje 9 a 10.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

**Materiál:**LTD (laminotřísková deska) tloušťka 18 mm, nosné a pohledové části řešeny jako zdvojená deska na celkovou tloušťku 36 mm (konečné řešení dle vzorového pokoje)
hrana ABS tl. 2 mm přes zdvojené desky (36 mm)
korpusy a vnitřní police hrana 22/2, resp. 42/2, v žádném případě ne slabší

**Barevnost (odstín) desek:**světle šedá U 708 ST 15
prachově šedá U 732 ST 15
bílé premium W 1000 (pouze noční stolky – kostky)
barvy volit podle vizualizací a osobní prohlídky vzorového pokoje

KOVOVÉ KONSTRUKCE

**Materiál:**
Jäckel 60 x 20 x 2 mm, svary zabroušené

**Barevnost (odstín)** **povrchové úpravy:**
světle šedá RAL 7047

KOVÁNÍ, HRANY, MADLA a další detaily
Dle vzorového pokoje, nutná osobní návštěva s prohlídkou

Součástí této technické specifikace jsou následující přílohy:
Pokoj 1 a 8 (pohled A)
Pokoj 1 a 8 (pohled B)
Pokoj 1 a 8 (pohled C)
Pokoj 1 a 8 (pohled D)
Pokoj 1 a 8 (půdorys)
Pokoj 1 a 8 SKRIN
Pokoj 9 a 10 (pohled A)
Pokoj 9 a 10 (pohled B)
Pokoj 9 a 10 (pohled C)
Pokoj 9 a 10 (pohled D)
Pokoj 9 a 10 (půdorys)
Pokoj 9 a 10 SKRINE